# Date tehnice

Ciocan rotopercutor | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Sistem de reglare a turaţiei |  | ● | ● | ●
Sistem de oprire a rotaţiei |  | − | ● | ●
Funcţionare spre dreapta/stânga |  | ● | ● | ●
Mandrină interschimbabilă |  | − | − | ●
Putere nominală | W | 800 | 800 | 800
Număr de percuţii | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Turaţie nominală | rot/min | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Sistem de prindere a accesoriilor |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diametru guler ax | mm | 50 | 50 | 50
Diametru max. de găurire
Beton | mm | 26 | 26 | 26
Zidărie (cu carotă) | mm | 68 | 68 | 68
Oţel | mm | 13 | 13 | 13
Lemn | mm | 30 | 30 | 30
GreutateA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Clasa de protecţie |  | / II | / II | / II

A)

  Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea

Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.