# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Швидкозатискний змінний свердлильний патрон (GBH 2-26 DFR)
(2) | Змінний свердлильний патрон SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Патрон SDS plus
(4) | Пилозахисний ковпачок
(5) | Фіксуюча втулка
(6) | Фіксуюче кільце змінного свердлильного патрона (GBH 2-26 DFR)
(7) | Перемикач напрямку обертання
(8) | Кнопка фіксації вимикача
(9) | Вимикач
(10) | Кнопка розблокування перемикача режиму ударів/обертання (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Перемикач режиму ударів/обертання (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Кнопка для регулювання обмежувача глибини
(13) | Обмежувач глибини
(14) | Додаткова рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(15) | Кнопка розблокування для перемикача «Свердління/Перфорація» (GBH 2-26 RE)
(16) | Перемикач «Свердління/Перфорація» (GBH 2-26 RE)
(17) | Рукоятка (з ізольованою поверхнею)
(18) | Фіксуючий гвинт кулачкового свердлильного патронаA)
(19) | Кулачковий свердлильний патронA)
(20) | Хвостовик SDS plus для свердлильного патронаA)
(21) | Гніздо під свердлильний патрон (GBH 2-26 DFR)
(22) | Передня втулка швидкозатискного змінного свердлильного патрона (GBH 2-26 DFR)
(23) | Фіксуюче кільце швидкозатискного змінного свердлильного патрона (GBH 2-26 DFR)
(24) | Відсмоктувальний пристрій (GDE 16 Plus)A)
(25) | Ковпачок для збирання пилуA)
(26) | Універсальний тримач з хвостовиком SDS plusA)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту постачання.