# Technische gegevens

Boorhamer | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Toerentalregeling |  | ● | ● | ●
Draaistop |  | – | ● | ●
Rechts-/linksdraaien |  | ● | ● | ●
Wisselboorhouder |  | – | – | ●
Nominaal opgenomen vermogen | W | 800 | 800 | 800
Aantal slagen | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nominaal toerental | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Gereedschapopname |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diameter ashals | mm | 50 | 50 | 50
Max. boordiameter
beton | mm | 26 | 26 | 26
metselwerk (met doosboor) | mm | 68 | 68 | 68
staal | mm | 13 | 13 | 13
hout | mm | 30 | 30 | 30
GewichtA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Isolatieklasse |  | / II | / II | / II

A)

  Gewicht zonder netsnoer en zonder netstekker

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.