# Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

(1) | Αντικαθιστούμενο ταχυτσοκ (GBH 2-26 DFR)
(2) | Αντικαθιστούμενο τσοκ SDS plus (GBH 2-26 DFR)
(3) | Υποδοχή εξαρτήματος SDS plus
(4) | Προστατευτικό κάλυμμα σκόνης
(5) | Δακτύλιος ασφάλισης
(6) | Δακτύλιος ασφάλισης αντικαθιστούμενου τσοκ (GBH 2-26 DFR)
(7) | Διακόπτης αλλαγής της φοράς περιστροφής
(8) | Πλήκτρο ακινητοποίησης του διακόπτη On/Off
(9) | Διακόπτης On/Off
(10) | Πλήκτρο απασφάλισης για διακόπτη αναστολής κρούσης/περιστροφής (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(11) | Διακόπτης αναστολής κρούσης/περιστροφής (GBH 2-26 DRE, GBH 2-26 DFR)
(12) | Πλήκτρο για τη ρύθμιση του οδηγού βάθους
(13) | Οδηγός βάθους
(14) | Πρόσθετη λαβή (μονωμένη επιφάνεια λαβής)
(15) | Πλήκτρο απασφάλισης για τον διακόπτη αλλαγής λειτουργίας «Τρύπημα/Τρύπημα με κρούση» (GBH 2-26 RE)
(16) | Διακόπτης αλλαγής λειτουργίας «Τρύπημα/Τρύπημα με κρούση» (GBH 2-26 RE)
(17) | Χειρολαβή (μονωμένη επιφάνεια λαβής)
(18) | Βίδα ασφάλισης για το γραναζωτό τσοκA)
(19) | Γραναζωτό τσοκA)
(20) | Στέλεχος υποδοχής SDS plus για τσοκA)
(21) | Υποδοχή τσοκ (GBH 2-26 DFR)
(22) | Μπροστινός δακτύλιος του αντικαθιστούμενου ταχυτσόκ (GBH 2-26 DFR)
(23) | Δακτύλιος συγκράτησης του αντικαθιστούμενου ταχυτσόκ (GBH 2-26 DFR)
(24) | Αναρρόφηση σκόνης (GDE 16 Plus)A)
(25) | Κάλυμμα συλλογής της σκόνηςA)
(26) | Στήριγμα γενικής χρήσης με στέλεχος υποδοχής SDS plusA)

A)

  Αυτό το εξάρτημα δεν ανήκει στα στάνταρ υλικά παράδοσης.