# Darbinstrumenta nomaiņa

Putekļu aizsargs (4) novērš urbšanas procesā radušos putekļu iekļūšanu turētājaptverē. Iestiprinot darbinstrumentu, sekojiet, lai putekļu aizsargs (4) netiktu bojāts.

- Nodrošiniet, lai bojātais putekļu aizsargs tiktu nekavējoties nomainīts. Nomaiņu ieteicams veikt pilnvarotā klientu apkalpošanas iestādē.

##

### SDS plus darbinstrumenta iestiprināšana (skatiet attēlu E)

SDS plus urbjpatronā var vienkārši un ērti iestip‌rināt darbinstrumentus, nelietojot palīgrīkus.

- GBH 2-26 DRE: ievietojiet nomaināmo SDS plus urbjpatronu (2).
- Notīriet un nedaudz ieeļļojiet nomaināmā darbinstrumenta kātu.
- Nedaudz pagrozot, ievirziet darbinstrumenta kātu urbjpatronas stiprinājumā, līdz tas tur automātiski nofiksējas.
- Pārbaudiet darbinstrumenta fiksāciju, nedaudz pavelkot to.

Sistēma paredz, ka SDS plus darbinstruments brīvi kustas. Šā iemesla dēļ darbinstruments tukšgaitā rotē ar zināmu radiālu ekscentritāti. Taču tas neietekmē darba precizitāti, jo urbšanas laikā darbinstruments automātiski centrējas.

### SDS plus darbinstrumenta izņemšana (attēls F)

- Pabīdiet fiksējošo uzmavu (5) uz aizmuguri un izņemiet darbinstrumentu.

##

## GBH 2-26 RE/GBH 2-26 DRE

### Nomaināmā darbinstrumenta iestiprināšana (skatiet attēlu G)

Norāde: nelietojiet darbinstrumentu bez SDS plus stip‌rinājuma triecienurbšanai vai atskaldīšanai! Triecienurbšanas un izcir‌šanas laikā darbinstrumenti bez SDS plus stip‌ri‌nā‌juma un to iestiprināšanai paredzētās urbj‌pat‌ronas var tikt bojātas.

- Iestipriniet zobaploces urbjpatronu (19).
- Atveriet zobaploces urbjpatronu (19), to griežot, līdz var ielikt darbinstrumentu. Iestipriniet darbinstrumentu.
- Ielieciet urbjpatronas atslēgu attiecīgajos zobaploces urbjpatronas (19) atvērumos un vienmērīgi iespīlējiet darbinstrumentu.
- GBH 2-26 RE: iestatiet pārslēdzēju (16) pie simbola "Urbšana".
- GBH 2-26 DRE: pagrieziet darba režīma pārslēdzēju (11) pozīcijā „Urbšana”.

### Darbinstrumenta izņemšana

- Ar urbjpatronas atslēgas palīdzību grieziet zobaploces urbjpatronas (19) aploci pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz darbinstrumentu iespējams izņemt.

##

## GBH 2-26 DFR

### Darbinstrumenta iestiprināšana (skatīt attēlu H)

Norāde: nelietojiet darbinstrumentu bez SDS plus stip‌rinājuma triecienurbšanai vai atskaldīšanai! Triecienurbšanas un izcir‌šanas laikā darbinstrumenti bez SDS plus stip‌ri‌nā‌juma un to iestiprināšanai paredzētās urbj‌pat‌ronas var tikt bojātas.

- Ievietojiet nomaināmo bezatslēgas urbjpatronu (1).

- Stingri turiet nomaināmās bezatslēgas urbjpatronas noturgredzenu (23). Griežot nomaināmās bezatslēgas urbjpatronas priekšējo aptveri (22). atveriet tās darbinstrumenta stiprinājumu tik daudz, lai tajā būtu iespējams ievietot darbinstrumenta kātu. Stingri turiet nomaināmās bezatslēgas urbjpatronas noturgredzenu (23) un spēcīgi grieziet tās priekšējo aptveri (22) bultas virzienā, līdz kļūst skaidri dzirdams raksturīgais sprūda mehānisma troksnis.
- Pārbaudiet darbinstrumenta fiksāciju, nedaudz pavelkot to ārā no urbjpatronas.

Norāde: Ja urbjpatronas darbinstrumenta stiprinājums ir līdz galam atvērts, tad, mēģinot to aizvērt, var notikt tā, ka kļūt dzirdams sprūda mehānisma troksnis, taču darbinstrumenta stiprinājums neaizveras.

Šādā gadījumā vienreiz apgrieziet urbjpatronas priekšējo noturaploci pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Pēc tam darbinstrumenta stiprinājumu kļūst iespējams aizvērt.

- Pagrieziet darba režīma pārslēdzēju (11) stāvoklī „Urbšana“.

### Nomaināmā darbinstrumenta izņemšana (skatiet attēlu I)

- Stingri turiet nomaināmās bezatslēgas urbjpatronas noturgredzenu (23). Griežot nomaināmās bezatslēgas urbjpatronas priekšējo aptveri (22) bultas virzienā, atveriet tās darbinstrumenta stiprinājumu tik daudz, lai no tā varētu izvilkt darbinstrumenta kātu.