# استبدال ظرف ريش الثقب

## تركيب/فك ظرف المثقاب المسنن الطوق

## GBH 2-26 RE/GBH 2-26 DRE

لكي تتمكن من استخدام العدد دون SDS plus (مثلا، لقم تثقيب بساق اسطوانية)، يجب عليك تركيب ظرف مثقاب مناسب (ظرف ريش الثقب المسنن الطوق أو ظرف ريش الثقب سريع الربط).

##

- قم بربط ساق حضن SDS plus (20) في ظرف ريش الثقب المسنن الطوق (19). قم بتأمين ظرف ريش الثقب المسنن الطوق (19) باستخدام لولب التأمين (18). يراعی أن أسنان لولبة لولب التأمين يسارية.

##

- نظف طرف إدخال ساق الحضن وشحمه قليلاً.
- لقم ظرف المثقاب المسنن الطوق مع ساق الحضن في حاضن العدة مع فتله إلی أن يتمّ إقفاله من تلقاء نفسه.
- افحص ثبات الإقفال من خلال سحب ظرف المثقاب المسنن الطوق.

##

- ادفع لبيسة الإقفال (5) إلى الخلف واخلع ظرف المثقاب المسنن الطوق (19).

## نزع/تلقيم ظرف المثقاب البديل

## GBH 2-26 DFR

### خلع ظرف المثقاب البديل (انظر الصورة C)

- اسحب حلقة إقفال ظرف المثقاب البديل (6) إلی الخلف، وأمسك بها في هذا الوضع واخلع ظرف المثقاب البديل SDS plus‏ (2) أو ظرف المثقاب البديل السريع الشد (1) بسحبه إلی الأمام.
- تراعی حماية ظرف المثقاب البديل من الاتساخ بعد نزعه.

### تركيب ظرف المثقاب البديل (انظر الصورة D)

- نظف ظرف المثقاب البديل قبل تركيبه وشحم طرف الإدخال قليلاً.
- اقبض علی ظرف المثقاب البديل SDS plus (2) أو علی ظرف المثقاب البديل السريع الشد (1) بتطويقه بكامل اليد. ادفع ظرف المثقاب البديل علی حاضن ظرف المثقاب (21)، أثناء إدارته، إلی أن تسمع صوت التعاشق بوضوح.
- يقفل ظرف المثقاب البديل من تلقاء نفسه. افحص ثبات الإقفال من خلال سحب ظرف المثقاب البديل.