# Dane techniczne

Młot udarowo-obrotowy | GBH 2-26 RE | GBH 2-26 DRE | GBH 2-26 DFR
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 611 B51 7..‎ | ‎3 611 B53 7..‎ | ‎3 611 B54 7..‎
Regulacja prędkości obrotowej |  | ● | ● | ●
Blokada obrotów |  | − | ● | ●
Obroty w prawo/lewo |  | ● | ● | ●
Wymienny uchwyt wiertarski |  | − | − | ●
Moc nominalna | W | 800 | 800 | 800
Liczba udarów | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Nominalna prędkość obrotowa | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 50 | 50 | 50
Maks. średnica wiercenia
beton | mm | 26 | 26 | 26
mur (koronką wiertniczą) | mm | 68 | 68 | 68
stal | mm | 13 | 13 | 13
drewno | mm | 30 | 30 | 30
WagaA) | kg | 2,9 | 2,9 | 3,0
Klasa ochrony |  | / II | / II | / II

A)

  Waga bez przewodu sieciowego i wtyczki

Dane obowiązują dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku specjalnych wersji produktu sprzedawanych w niektórych krajach dane te mogą się różnić.

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.