# Igangsetting

- Vær oppmerksom på nettspenningen! Spenningen til strømkilden må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyets typeskilt.

##

Med slag-/dreiestoppbryteren (11) velger du driftsmodus for elektroverktøyet.

- For å skifte driftsmodus trykker du på utløserknappen (10) og dreier slag-/dreiestoppbryteren (11) til ønsket stilling, til det høres at den låses.

Merknad: Du må bare endre driftsmåte når elektroverktøyet er slått av! Elektroverktøyet kan ellers ta skade.

Stilling for hammerboring i betong eller stein

Stilling for boring uten slag i tre, metall, keramikk og plast, og for skruing

Stillingen Vario-Lock for justering av meiselposisjonen
I denne stillingen låses ikke slag-/dreistoppbryteren (11).

Stilling for meisling

##

Med høyre/venstre-bryteren (7) kan du endre dreieretningen til elektroverktøyet. Dette er ikke mulig når av/på-bryteren (9) er trykt inn.

- Du må bare aktivere høyre/venstre-bryteren (7) når elektroverktøyet er stanset.

Still alltid verktøyet inn på høyregang ved hammerboring, boring og meisling.

- Rotering mot høyre Drei høyre/venstre-bryteren (7) til den stopper i posisjonen på begge sider.
- Rotering mot venstre: Drei høyre/venstre-bryteren (7)til den stopper i posisjonen på begge sider.

##

- For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (9).

- For å låse av/på-bryteren (9) holder du den inntrykt og trykker i tillegg på låseknappen (8).

- For å slå av elektroverktøyet slipper du på/av-bryteren (9). Når av/på-bryteren (9) er låst, trykker du først på denne og slipper den.

##

Du kan regulere turtallet/slagtallet til det innkoblede elektroverktøyet trinnløst, avhengig av hvor langt inn du trykker av/på-bryteren (9).

Et lett trykk på av/på-bryteren (9) gir lavt turtall/slagtall. Turtallet/slagtallet stiger med økende trykk.

##

Du kan låse meiselen i 36 stillinger. Dette gir mulighet til optimal arbeidsstilling.

- Sett meiselen i verktøyholderen.
- Drei slag-/dreiestoppbryteren (11) til stillingen "Vario-Lock".
- Drei innsatsverktøyet til ønsket meiselstilling.
- Drei slag-/dreiestoppbryteren (11) til stillingen "Meisling". Dermed låses verktøyfestet.
- Still inn høyregang for meisling.