# Összeszerelés

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.

Pótfogantyú
A fúrótokmány és a szerszámok kijelölése
A fúrótokmány kicserélése
Szerszámcsere
Por- és forgácselszívás
Porelszívás a GDE 16 Plus felszereléssel (külön tartozék)
Porelszívás a GDE 18V-26 D berendezéssel (külön tartozék)
Porfelfogó sapka (külön tartozék)