# Монтиране

- Преди извършване на каквито и да е дей‌ности по електроинструмента изключ‌вайте щепсела от захранващата мрежа.

Допълнителна ръкохватка
Избор на патронника и работните инструменти
Смяна на патронника
Смяна на работния инструмент
Система за прахоулавяне
Прахоулавяне с GDE 16 Plus (принадлежност)
Система за прахоулавяне с GDE 18V-26 D (принадлежност)
Прахосъбирателна муфа (принадлежност)