# Sostituzione del mandrino

## Introduzione/rimozione del mandrino a cremagliera

## GBH 2-25 / GBH 2-26

Per poter lavorare con utensili senza SDS plus (ad es. punta con codolo cilindrico), occorre montare un mandrino idoneo (mandrino a cremagliera o autoserrante, accessori).

##

- Avvitare il codolo SDS plus (18) in un mandrino a cremagliera (17). Fissare il mandrino a cremagliera (17) con la vite di sicurezza (16). Nota bene: la vite di sicurezza dispone di una filettatura sinistrorsa.

##

- Pulire l’estremità ad innesto del codolo ed applicarvi un leggero strato di grasso.
- Introdurre il mandrino a cremagliera, con il relativo codolo, nell’attacco utensile, ruotandolo sino a bloccarlo automaticamente.
- Verificare il bloccaggio, esercitando trazione sul mandrino a cremagliera.

##

- Spingere all’indietro la bussola di serraggio (5) e rimuovere il mandrino a cremagliera (17).

## Rimozione/inserimento del mandrino autoserrante

## GBH 2-25 F / GBH 2-26 F

### Rimozione del mandrino intercambiabile (vedere Fig. C)

- Tirare indietro l’anello di bloccaggio del mandrino intercambiabile (6), tenerlo in questa posizione e tirare in avanti il mandrino intercambiabile SDS plus (2) o il mandrino autoserrante intercambiabile (1).
- Una volta rimosso, proteggere il mandrino intercambiabile dalle contaminazioni.

### Inserimento del mandrino intercambiabile (vedere fig. D)

- Prima dell’introduzione, pulire il mandrino intercambiabile ed applicare un leggero strato di grasso sul codolo.
- Afferrare con l’intera mano il mandrino intercambiabile SDS plus (2), oppure il mandrino autoserrante intercambiabile (1). Ruotandolo, spingere il mandrino intercambiabile sul relativo attacco (19), fino ad avvertire chiaramente un rumore d’innesto.
- Il mandrino intercambiabile si bloccherà automaticamente. Verificare il bloccaggio, esercitando trazione sul mandrino intercambiabile.