# Технічне обслуговування і очищення

- Перед будь-якими маніпуляціями з електро‌при‌ла‌дом витягніть штепсель з розетки.

- Для якісної і безпечної роботи тримайте елек‌тро‌прилад і вентиляційні отвори в чистоті.

Якщо треба поміняти під’єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

- У разі пошкодження пилозахисного ковпачка його треба негайно замінити. Рекомендується робити це в сервісній майстерні.

- Кожного разу після роботи прочищайте патрон (3).