# Tekniska data

Borrhammare | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Varvtalsstyrning |  | ● | ● | ● | ●
Vridstopp |  | ● | ● | ● | ●
Höger-/vänstergång |  | ● | ● | ● | ●
Växelborrchuck |  | – | ● | – | ●
Nominell ingångseffekt | W | 790 | 790 | 830 | 830
Slagtal | slag/minut | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Tomgångsvarvtal | v/min | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Verktygsfäste |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 50 | 50 | 50 | 50
Max. borrdiameter |
Betong | mm | 26 | 26 | 26 | 26
Murverk (med hålborrkrona) | mm | 68 | 68 | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13 | 13 | 13
Trä | mm | 30 | 30 | 30 | 30
ViktA) | kg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Skyddsklass |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Vikt utan elanslutning och utan kontakt

Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.