# Changement d’accessoire

Le capuchon anti-poussière (4) empêche dans une large mesure la poussière de pénétrer dans le porte-outil pendant l’utilisation de l’outil électroportatif. Lors du montage de l’accessoire de travail, veillez à ne pas endommager le capuchon anti-poussière (4).

- Remplacez immédiatement le capuchon anti-poussière s’il est endommagé. Il est recommandé de faire effectuer ce travail dans un centre de service après-vente.

##

### Mise en place d’un accessoire de travail SDS plus (voir figure E)

Le mandrin SDS plus permet de remplacer l’accessoire de travail facilement et confortablement sans avoir à utiliser de clé supplémentaire.

- Nettoyez l’extrémité de l’accessoire, et graissez‑la légèrement.
- Introduisez l’accessoire de travail dans le porte-outil (3) en le tournant jusqu’à ce qu’il se verrouille automatiquement.
- Vérifiez le bon verrouillage de l’accessoire en tirant dessus.

Avec ce système de fixation, l’accessoire de travail SDS plus dispose d’une certaine liberté de mouvement. Il en résulte lors de la rotation à vide une excentricité qui n’a aucune incidence sur l’exactitude du perçage puisque le foret se centre automatiquement pendant le perçage.

### Retrait d’un accessoire de travail SDS plus (voir figure F)

- Poussez la bague de verrouillage (5) vers l’arrière et sortez l’accessoire de travail.

##

## GBH 2-25 / GBH 2-26

### Montage d’un accessoire de travail

Remarque : N’utilisez pas d’accessoires sans queue SDS plus pour perforer ou buriner ! Les accessoires sans queue SDS plus et leur mandrin seraient endommagés lors des travaux de perforation ou burinage.

- Insérez un mandrin à couronne dentée (17).
- Ouvrez le mandrin à couronne dentée (17) en le tournant jusqu’à pouvoir insérer l’accessoire de travail. Insérez l’accessoire de travail.
- Introduisez la clé de mandrin successivement dans tous les orifices du mandrin à couronne dentée (17) et serrez l’accessoire de manière uniforme.
- Tournez le sélecteur stop de rotation/de frappe (11) dans la position « perçage ».

### Retrait d’un accessoire de travail

- Tournez fermement à la main la bague du mandrin à couronne dentée (17) dans le sens antihoraire à l’aide de la clé à mandrin , jusqu’à ce que l’accessoire de travail puisse être retiré.

##

## GBH 2-25 F / GBH 2-26 F

### Mise en place d’un accessoire de travail (voir figure G)

Remarque : N’utilisez pas d’accessoires sans queue SDS plus pour perforer ou buriner ! Les accessoires sans queue SDS plus et leur mandrin seraient endommagés lors des travaux de perforation ou burinage.

- Mettez en place le mandrin interchangeable à serrage rapide (1).

- Tenez fermement la bague de maintien (21) du mandrin interchangeable à serrage rapide. En tournant la bague avant (20), ouvrez le porte-outil jusqu’à ce que l’accessoire puisse être introduit. Maintenez en position la bague de maintien (21) et tournez la bague avant (20) avec force dans le sens de la flèche jusqu’à ce qu’un bruit de cliquet soit nettement audible.
- Vérifiez que l’accessoire est bien fixé en tirant dessus.

Remarque : Si le porte-outil a été ouvert à fond, il est possible qu’un bruit de cliquet soit audible lorsque vous essayez de fermer le porte-outil et que le porte-outil ne se ferme pas.

Dans un tel cas, tournez la bague avant (20) une fois dans le sens opposé à la flèche. Il est ensuite possible de fermer le porte-outil normalement.

- Tournez le sélecteur stop de rotation/de frappe (11) dans la position « Perçage ».

### Retrait d’un accessoire de travail (voir figure H)

- Tenez fermement la bague de maintien (21) du mandrin interchangeable à serrage rapide. En tournant la bague avant (20), ouvrez le porte-outil dans le sens de la flèche jusqu’à ce que l’accessoire puisse être extrait.