# Datos técnicos

Martillo perforador | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Control del número de revoluciones |  | ● | ● | ● | ●
Desactivador de giro |  | ● | ● | ● | ●
Giro a derechas/izquierdas |  | ● | ● | ● | ●
Portabrocas intercambiable |  | − | ● | − | ●
Potencia absorbida nominal | W | 790 | 790 | 830 | 830
Número de impactos | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Número de revoluciones en vacío | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Portaherramientas |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Diámetro del cuello del husillo | mm | 50 | 50 | 50 | 50
Máx. diámetro de taladrado |
Hormigón | mm | 26 | 26 | 26 | 26
Mampostería (con corona perforadora hueca) | mm | 68 | 68 | 68 | 68
Acero | mm | 13 | 13 | 13 | 13
Madera | mm | 30 | 30 | 30 | 30
PesoA) | kg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Clase de protección |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.