# Uporaba

- Upoštevajte napetost omrežja! Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski ploščici električnega orodja.

##

Način delovanja orodja izbirate s stikalom za zaporo udarjanja/vrtenja (11).

- Za zamenjavo načina delovanja pritisnite tipko za sprostitev (10) in zavrtite stikalo za blokado udarjanja/vrtenja (11) v želen položaj, da se slišno zaskoči.

Opomba: način delovanja spreminjajte samo pri izklopljenem električnem orodju! V nasprotnem primeru se lahko električno orodje poškoduje.

Položaj za udarno vrtanje v beton ali kamen

Položaj za vrtanje brez udarjanja v les, kovino, keramiko in umetno maso ter za privijanje

Položaj Vario-Lock za nastavitev položaja dletenja
V tem položaju se stikalo za blokado udarjanja/vrtenja (11) ne zaskoči.

Položaj za dletenje

##

S preklopnim stikalom smeri vrtenja (7) lahko spremenite smer vrtenja električnega orodja. Pri pritisnjenem stikalu za vklop/izklop (9) spreminjanje smeri vrtenja ni možno.

- Stikalo za izbiro smeri vrtenja (7) uporabljajte samo, ko električno orodje miruje.

Za udarno vrtanje, vrtanje in dletenje nastavite smer vrtenja v desno.

- Vrtenje v desno: stikalo za izbiro smeri vrtenja (7) na obeh straneh zavrtite v do prislona v položaj .
- Vrtenje v levo: stikalo za izbiro smeri vrtenja (7)na obeh straneh zavrtite v do prislona v položaj .

##

- Za vklop električnega orodja pritisnite stikalo za vklop/izklop (9).

- Za zapah stikala za vklop/izklop (9) držite stikalo pritisnjeno in dodatno pritisnite tipko za zapah (8).

- Za izklop električnega orodja spustite stikalo za vklop/izklop (9). Če je stikalo za vklop/izklop (9) zapahnjeno, ga najprej pritisnite in nato spustite.

##

Število vrtljajev/udarcev vklopljenega električnega orodja lahko brezstopenjsko upravljate glede na to, kako globoko pritisnete stikalo za vklop/izklop (9).

Rahel pritisk na stikalo za vklop/izklop (9) povzroči nizko število vrtljajev/udarcev. Z vse močnejšim pritiskanjem stikala pa se število vrtljajev/število udarcev zvišuje.

##

Dleto lahko zapahnete v 36 položajih. Tako lahko zavzamete optimalno delovno pozicijo.

- Namestite dleto v držalo orodja.
- Stikalo za blokado udarjanja/vrtenja (11) zavrtite v položaj „Vario-Lock“.
- Obrnite nastavek v želeni položaj za dletenje.
- Stikalo za blokado udarjanja/vrtenja (11) zavrtite v položaj „Dletenje“. Sistem za vpenjanje je tako blokiran.
- Za dletenje nastavite smer vrtenja v desno.