# Techniniai duomenys

Perforatorius | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Sūkių skaičiaus reguliavimas |  | ● | ● | ● | ●
Sukimosi sustabdymas |  | ● | ● | ● | ●
Dešininis/kairinis sukimasis |  | ● | ● | ● | ●
Keičiamasis griebtuvas |  | − | ● | − | ●
Nominali naudojamoji galia | W | 790 | 790 | 830 | 830
Smūgių skaičius | min–1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Įrankių įtvaras |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Suklio kakliuko skersmuo | mm | 50 | 50 | 50 | 50
Maks gręžinio skersmuo |
Betonas | mm | 26 | 26 | 26 | 26
Mūro siena (grąžtas su karūna) | mm | 68 | 68 | 68 | 68
Plienas | mm | 13 | 13 | 13 | 13
Mediena | mm | 30 | 30 | 30 | 30
SvorisA) | kg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Apsaugos klasė |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Svoris be maitinimo laido ir be kištuko

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.