# Technische Daten

Bohrhammer | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Drehzahlsteuerung |  | ● | ● | ● | ●
Drehstopp |  | ● | ● | ● | ●
Rechts-/Linkslauf |  | ● | ● | ● | ●
Wechselbohrfutter |  | − | ● | − | ●
Nennaufnahmeleistung | W | 790 | 790 | 830 | 830
Schlagzahl | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Werkzeugaufnahme |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Durchmesser Spindelhals | mm | 50 | 50 | 50 | 50
max. Bohrdurchmesser |
Beton | mm | 26 | 26 | 26 | 26
Mauerwerk (mit Hohlbohrkrone) | mm | 68 | 68 | 68 | 68
Stahl | mm | 13 | 13 | 13 | 13
Holz | mm | 30 | 30 | 30 | 30
GewichtA) | kg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Schutzklasse |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.