# Changement de mandrin

## Insertion/retrait du mandrin à couronne dentée

## GBH 2-25 / GBH 2-26

Pour utiliser des accessoires sans système SDS plus (p. ex. des forets à queue cylindrique), vous devez monter un mandrin adapté (mandrin automatique ou mandrin à clé, accessoire).

##

- Vissez l’adaptateur SDS plus (18) dans un mandrin à clé (17). Bloquez le mandrin à clé (17) à l’aide de la vis de blocage (16). Veuillez noter que la vis de blocage a un filetage à gauche.

##

- Nettoyez l’emmanchement du dispositif de fixation et graissez-le légèrement.
- Enfoncez le mandrin à couronne dentée par le dispositif de fixation en le tournant dans le porte-outil jusqu’à ce qu’il se verrouille automatiquement.
- Contrôlez qu’il est bien verrouillé en tirant sur le mandrin à couronne dentée.

##

- Poussez la bague de verrouillage (5) vers l’arrière et retirez le mandrin à couronne dentée (17).

## Retrait/mise en place du mandrin interchangeable

## GBH 2-25 F / GBH 2-26 F

### Retrait du mandrin interchangeable (voir figure C)

- Tirez fermement la bague de verrouillage du mandrin interchangeable (6) vers l’arrière, maintenez-la dans cette position et retirez le mandrin interchangeable SDS plus (2) ou le mandrin interchangeable à serrage rapide (1) vers l’avant.
- Après avoir extrait le mandrin interchangeable, protégez-le des salissures.

### Mise en place du mandrin interchangeable (voir figure D)

- Avant sa mise en place, nettoyez le mandrin interchangeable et graissez légèrement son extrémité.
- Saisissez le mandrin interchangeable SDS plus (2) ou le mandrin interchangeable à serrage rapide (1) à pleine main. Engagez le mandrin interchangeable dans le logement (19) en opérant un léger mouvement de rotation, jusqu’à ce qu’il s’enclenche de manière audible.
- Le mandrin interchangeable se verrouille automatiquement. Vérifiez que le mandrin interchangeable est correctement verrouillé en tirant dessus.