# Τεχνικά στοιχεία

Περιστροφικό πιστολέτο | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Έλεγχος του αριθμού στροφών |  | ● | ● | ● | ●
Αναστολή περιστροφής |  | ● | ● | ● | ●
Δεξιόστροφα/αριστερόστροφα |  | ● | ● | ● | ●
Αντικαθιστώμενο τσοκ |  | − | ● | − | ●
Ονομαστική ισχύς | W | 790 | 790 | 830 | 830
Αριθμός κρούσεων | min–1 | 0–4.000 | 0–4.000 | 0–4.000 | 0–4.000
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο | min–1 | 0–1.300 | 0–1.300 | 0–1.300 | 0–1.300
Υποδοχή εξαρτήματος |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Διάμετρος λαιμού άξονα | mm | 50 | 50 | 50 | 50
Μέγιστη διάμετρος τρυπήματος |
Μπετόν | mm | 26 | 26 | 26 | 26
Τοιχοποιία (με ποτηροκορόνα) | mm | 68 | 68 | 68 | 68
Χάλυβας | mm | 13 | 13 | 13 | 13
Ξύλο | mm | 30 | 30 | 30 | 30
ΒάροςA) | kg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Κατηγορία προστασίας |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Βάρος χωρίς καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο και χωρίς φις

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.