# Tekniset tiedot

Poravasara | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Kierrosluvun ohjaus |  | ● | ● | ● | ●
Kiertoliikkeen lukitus |  | ● | ● | ● | ●
Suunnanvaihdin |  | ● | ● | ● | ●
Vaihdettava poraistukka |  | − | ● | − | ●
Nimellisottoteho | W | 790 | 790 | 830 | 830
Iskuluku | min-1 | 0–4 000 | 0–4 000 | 0–4 000 | 0–4 000
Tyhjäkäyntikierrosluku | min-1 | 0–1 300 | 0–1 300 | 0–1 300 | 0–1 300
Käyttötarvikkeen pidin |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Karakaulan halkaisija | mm | 50 | 50 | 50 | 50
Porattavan reiän maksimihalkaisija |
Betoni | mm | 26 | 26 | 26 | 26
Kiviseinä (porakruunulla) | mm | 68 | 68 | 68 | 68
Teräs | mm | 13 | 13 | 13 | 13
Puu | mm | 30 | 30 | 30 | 30
PainoA) | kg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Suojausluokka |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Paino ilman verkkovirtajohtoa ja pistotulppaa

Tiedot koskevat 230 V:n nimellisjännitettä [U]. Tästä poikkeavien jännitteiden ja maakohtaisten mallien yhteydessä nämä tiedot voivat vaihdella.

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.