# Включение электроинструмента

- Учитывайте напряжение в сети! Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.

##

При помощи выключателя удара/останова вращения (11) выбирается режим работы электроинструмента.

- Для изменения режима работы нажмите кнопку разблокировки (10) и поверните выключатель удара/останова вращения (11) в требуемое положение так, чтобы он отчетливо вошел в зацепление.

Указание: Меняйте режим работы только при выключенном электроинструменте! В противном случае электроинстру‌мент может быть поврежден.

Положение для перфорации в бетоне или камне

Положение для сверления в древесине, металле, керамике и пластмассе, а также для закручивания/выкручивания винтов

Положение Vario-Lock для изменения положения зубила
В этом положении выключатель удара/останова вращения (11) не входит в зацепление.

Положение для долбления

##

Выключателем направления вращения (7) можно изменять направление вращения электроинструмента. При вжатом выключателе (9) это, однако, невозможно.

- Приводите в действие переключатель направления вращения (7) только при остановленном электроинструменте.

Для ударного сверления и для долбления всегда устанавливайте правое направление вращения.

- Правое вращение: поверните переключатель направления вращения (7) с обеих сторон до упора в положение .
- Левое вращение: поверните переключатель направления вращения (7) с обеих сторон до упора в положение .

##

- Для включения электроинструмента нажмите выключатель (9).

- Для фиксирования выключателя (9) придержите его нажатым и дополнительно нажмите кнопку фиксирования (8).

- Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (9). При фиксированном выключателе (9) сначала нажмите на него, а потом отпустите.

##

Число оборотов/ударов включенного электроинструмента можно плавно регулировать, изменяя для этого усилие нажатия на выключатель (9).

При слабом нажатии на выключатель (9) электроинструмент работает с низким числом оборотов/ударов. С увеличением силы нажатия число оборотов и ударов увеличивается.

##

Зубило можно зафиксировать в 36 положениях. Благодаря этому Вы можете занять соответственно оптимальное положение.

- Вставьте зубило в патрон.
- Поверните выключатель удара/останова вращения (11) в положение «Vario-Lock».
- Поверните патрон в желаемое положение зубила.
- Поверните выключатель удара/останова вращения (11) в положение «Долбление». Таким образом патрон зафиксирован.
- Для долбления устанавливайте правое направление вращения.