# Технические данные

Перфоратор | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Регулирование числа оборотов |  | ● | ● | ● | ●
Блокировка вращения |  | ● | ● | ● | ●
Правое/левое на‌прав‌ле‌ние вращения |  | ● | ● | ● | ●
Сменный сверлильный патрон |  | − | ● | − | ●
Номинальная потребляемая мощность | Вт | 790 | 790 | 830 | 830
Частота ударов | уд./мин | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Число оборотов холостого хода | об/мин | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Патрон для инструмента |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Диаметр шейки шпинделя | мм | 50 | 50 | 50 | 50
Макс. диаметр сверления |
Бетон | мм | 26 | 26 | 26 | 26
Кирпичная кладка (с полой сверлильной коронкой) | мм | 68 | 68 | 68 | 68
Сталь | мм | 13 | 13 | 13 | 13
Древесина | мм | 30 | 30 | 30 | 30
МассаA) | кг | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Класс защиты |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Вес без кабеля для подключения к сети и без штепсельной вилки

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.