# Montaggio

- Prima di qualunque intervento sull’elettroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.

Impugnatura supplementare
Scelta del mandrino e degli accessori
Sostituzione del mandrino
Cambio degli utensili
Aspirazione polvere/aspirazione ‌trucioli
Aspirazione della polvere con GDE 16 Plus (accessorio)
Aspirazione della polvere con GDE 18V-26 D (accessorio)
Cappuccio catturapolvere (accessorio)