# Înlocuirea mandrinei

## Montarea/Demontarea mandrinei cu coroană dinţată

## GBH 2-25 / GBH 2-26

Pentru a lucra cu scule fără SDS plus (de exemplu, burghie cu tijă cilindrică), trebuie să montezi o mandrină corespunzătoare (o mandrină cu coroană dinţată sau o mandrină rapidă, disponibilă ca accesoriu).

##

- Înşurubează tija de prindere SDS plus (18) într-o mandrină cu coroană dinţată (17). Asigură mandrina cu coroană dinţată (17) cu şurubul de siguranţă (16). Asigură-te că şurubul de siguranţă are un filet spre stânga.

##

- Curăţă capătul de introducere al tijei de prindere şi gresează-l uşor.
- Introdu mandrina cu coroană dinţată prin rotirea tijei în sistemul de prindere a accesoriilor, până când se blochează automat.
- Verifică blocarea trăgând de mandrina cu coroană dinţată.

##

- Împinge manşonul de blocare (5) spre înapoi şi scoate mandrina cu coroană dinţată (17).

## Extragerea/Introducerea mandrinei interschimbabile

## GBH 2-25 F / GBH 2-26 F

### Demontarea mandrinei interschimbabile (consultă imaginea C)

- Trage spre înapoi inelul de blocare a mandrinei interschimbabile (6), menţine-l ferm în această poziţie şi trage spre înainte mandrina interschimbabilă SDS plus (2) sau mandrina interschimbabilă cu strângere rapidă (1).
- După demontare, protejează mandrina interschimbabilă împotriva murdăririi.

### Montarea mandrinei interschimbabile (consultă imaginea D)

- Înainte de a o introduce, curăţă mandrina interschimbabilă şi gresează uşor capătul de introducere al acesteia.
- Apucă cu toată mâna mandrina interschimbabilă SDS plus (2) sau mandrina interschimbabilă cu strângere rapidă (1). Împinge mandrina interschimbabilă rotind adaptorul pentru mandrină (19), până când se fixează sonor.
- Mandrina interschimbabilă se blochează automat. Verifică blocarea mandrinei interschimbabile trăgând de aceasta.