# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

##

Za pomocą przełącznika wiercenia udarowego / blokady obrotów (11) wybrać tryb pracy elektro‌narzę‌dzia.

- Aby zmienić tryb pracy, należy nacisnąć przycisk odblokowujący (10) i przestawić przełącznik wiercenia udarowego / blokady obrotów (11) w żądaną pozycję, aż zaskoczy ze słyszalnym kliknięciem.

Wskazówka: Tryb pracy można zmienić tylko przy wyłączonym elektronarzędziu! W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia elektronarzędzia.

Pozycja do wiercenia udarowego w betonie lub kamieniu

Pozycja do wiercenia bez udaru w drewnie, metalu, płytkach ceramicznych i tworzywach sztucznych, a także do wkręcania

Pozycja Vario-Lock do ustawiania pozycji dłuta
W tej pozycji nie można ustawić przełącznika wiercenia udarowego / blokady obrotów (11).

Pozycja do dłutowania

##

Za pomocą przełącznika kierunku obrotów (7) można zmienić kierunek obrotów elektronarzędzia. Przy naciśniętym włączniku/wyłączniku (9) jest to jednak niemożliwe.

- Przełącznik kierunku obrotów (7) wolno przestawiać tylko przy wyłączonym elektronarzędziu.

Przed przystąpieniem do wiercenia udarowego, wiercenia i dłu‌to‌wa‌nia należy zawsze ustawić kierunek obrotów w prawo.

- Obroty w prawo: Przestawić przełącznik kierunku obrotów (7) obustronnie, do oporu, w pozycję .
- Obroty w lewo: Przestawić przełącznik kierunku obrotów (7) obustronnie, do oporu, w pozycję .

##

- Aby włączyć elektronarzędzie, należy nacisnąć włącznik/wyłącznik (9).

- Aby zablokować włącznik/wyłącznik (9) należy po wciśnięciu przytrzymać go w tej pozycji i dodat‌kowo wcisnąć przycisk blokady (8).

- Aby wyłączyć elektronarzędzie, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (9). Jeżeli włącznik/wy‌łącznik (9) był zablokowany, należy najpierw go nacisnąć, a następnie zwolnić.

##

Prędkość obrotową / liczbę udarów włączonego elektronarzędzia można płynnie regulować, stopniując siłę nacisku na włącznik/wyłącznik (9).

Lekki nacisk na włącznik/wyłącznik (9) skutkuje niską prędkością obrotową / mniejszą liczbą udarów. Zwięk‌szo‌ny nacisk podwyższa prędkość obrotową / liczbę udarów.

##

Dłuto można zablokować w 36 pozycjach. Pozwala to znaleźć optymalną pozycję do pracy.

- Włożyć dłuto w uchwyt narzędziowy.
- Ustawić przełącznik wiercenia udarowego / blokady obrotów (11) w pozycji „Vario Lock”.
- Ustawić narzędzie robocze w żądanej pozycji.
- Ustawić przełącznik wiercenia udarowego / blokady obrotów (11) w pozycji „dłutowanie”. Spowoduje to zablokowanie uchwytu narzędziowego.
- Przed przystąpieniem do dłutowania należy ustawić kierunek obrotów w prawo.