# Пускане в експлоатация

- Съобразявайте се с напрежението на захранващата мрежа! Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.

##

Изберете режима на работа на електроинстру‌мента с помощта на превключвателя ударно пробиване/спиране на въртенето (11).

- За смяна на режима на работа натиснете осво‌бождаващия бутон (10) и завъртете превключ‌ва‌теля ударно пробиване/спиране на въртенето (11) в желаната позиция, докато усетите попа‌да‌нето му в позиция с отчетливо прещракване.

Указание: Сменяйте режима на работа само при изключен електроинструмент! В противен случай електроинструментът може да бъде повреден.

Позиция за ударно пробиване в бетон или каменни материали

Позиция за безударно пробиване в дървесни материали, метали, керамични материали и пластмаси, както и за завинтване

Позиция Vario-Lock за преместване на позицията на секач
Превключвателят ударно пробиване/спиране на въртенето (11) не се фиксира в тази позиция.

Позиция за къртене

##

С помощта на превключвателя (7) можете да сменяте посоката на въртене на електро‌инструмента. Това обаче не е възможно при натиснат пусков прекъсвач (9).

- Задействайте превключвателя за посоката на въртене (7) само когато електроинструментът е в покой.

При ударно пробиване, пробиване и къртене установявайте винаги дясна посока на въртене.

- Въртене надясно: Завъртете превключ‌ва‌теля за посоката на въртене (7) от двете страни до упор в позиция .
- Въртене наляво: Завъртете превключ‌ва‌теля за посоката на въртене (7) от двете страни до упор в позиция .

##

- За включване на електроинструмента натис‌нете пусковия прекъсвач (9).

- За застопоряване на пусковия прекъсвач (9) го задръжте натиснат и едновременно натиснете бутона (8).

- За изключване на електроинструмента отпус‌нете пусковия прекъсвач (9). Ако пуско‌вият прекъсвач (9) е бил застопорен, първо го натисн‌ете и след това го отпуснете.

##

В зависимост от силата на натискане на пусковия прекъсвач (9) можете безстепенно да регулирате скоростта на въртене/честотата на ударите на работещия електроинструмент.

Лекият натиск върху пусковия прекъсвач (9) предизвиква малка скорост на въртене/ниска честота на ударите. С увеличаване на натиска се увеличава и скоростта на въртене, респ. честотата на ударите.

##

Можете да застопорите секача в 36 различни позиции. По този начин можете винаги да работите в оптималната работна позиция.

- Поставете в патронника секач.
- Завъртете превключвателя за спиране на въртенето (11) в позиция „Vario-Lock“.
- Завъртете патронника в желаната позиция.
- Завъртете превключвателя ударно пробива‌не/спиране на въртенето (11) в позицията "Къртене". Така патронникът се блокира в текущата позиция.
- При къртене установете дясна посока на въртене.