# Technické údaje

Vrtací kladivo | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Číslo výrobku |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Regulace otáček |  | ● | ● | ● | ●
Vypnutí otáčení |  | ● | ● | ● | ●
Chod vpravo/vlevo |  | ● | ● | ● | ●
Výměnné sklíčidlo |  | − | ● | − | ●
Jmenovitý příkon | W | 790 | 790 | 830 | 830
Počet příklepů | min-1 | 0–4 000 | 0–4 000 | 0–4 000 | 0–4 000
Otáčky naprázdno | ot/min | 0–1 300 | 0–1 300 | 0–1 300 | 0–1 300
Upínání nástroje |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Průměr krku vřetena | mm | 50 | 50 | 50 | 50
Max. průměr vrtání |
Beton | mm | 26 | 26 | 26 | 26
Zdivo (s dutou vrtací korunkou) | mm | 68 | 68 | 68 | 68
Ocel | mm | 13 | 13 | 13 | 13
Dřevo | mm | 30 | 30 | 30 | 30
HmotnostA) | kg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Třída ochrany |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Hmotnost bez síťového kabelu a bez síťové zástrčky

Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a u specifických provedení pro příslušné země se mohou tyto údaje lišit.

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.