# Технички податоци

Чекани за дупчење | GBH 2-25 | GBH 2-25 F | GBH 2-26 | GBH 2-26 F
--- | --- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 611 B53 5..‎ | ‎3 611 B54 6..‎ | ‎3 611 BA3 0..‎ | ‎3 611 BA4 0..‎
Контрола на бројот на вртежи |  | ● | ● | ● | ●
Запирање на вртежи |  | ● | ● | ● | ●
Десен/лев тек |  | ● | ● | ● | ●
Заменлива глава за дупчење |  | − | ● | − | ●
Номинална јачина | W | 790 | 790 | 830 | 830
Број на удари | min-1 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000 | 0–4000
Број на вртежи во празен од | min-1 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300 | 0–1300
Прифат на алатот |  | SDS plus | SDS plus | SDS plus | SDS plus
Дијаметар на грлото на вретеното | mm | 50 | 50 | 50 | 50
Макс. дијаметар на дупката |
Бетон | mm | 26 | 26 | 26 | 26
Ѕидни конструкции (со крунеста бургија) | mm | 68 | 68 | 68 | 68
Челик | mm | 13 | 13 | 13 | 13
Дрво | mm | 30 | 30 | 30 | 30
ТежинаA) | kg | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0
Класа на заштита |  | / II | / II | / II | / II

A)

  Тежина без кабел за струја и без приклучок за струја

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.