# Urbjpatronas nomaiņa

## Zobaploces urbjpatronas iestiprināšana un izņemšana

## GBH 2-25 / GBH 2-26

Lai izmantotu darbinstrumentu bez SDS plus (piemēram, urbi ar cilindrisko vārpstu), ir jāsamontē piemērota urbjpatrona (zobaploces vai bezatslēgas urbjpatrona, piederums).

##

- Ieskrūvējiet SDS plus stiprinājuma kātu (18) bezatslēgas urbjpatronā (17). Nostipriniet zobaploces urbjpatronu (17) ar nostiprināšanas skrūvi (16). Ievērojiet, ka nostiprināšanas skrūvei ir kreisā vītne.

##

- Notīriet kāta iestiprināmo daļu un pārklājiet to ar nelielu smērvielas daudzumu.
- Nedaudz pagrozot, ievirziet zobaploces urbj‌patro‌nas kātu turētājaptverē, līdz tas tur auto‌mātiski fiksējas.
- Pārbaudiet fiksēšanos, nedaudz pavelkot zobaploces urbj‌pat‌ronu ārā no turētājaptveres.

##

- Pabīdiet fiksējošo uzmavu (5) uz aizmuguri un noņemiet zobaploces urbj‌pat‌ronu (17).

## Nomaināmās urbjpatronas izņemšana/iestiprināšana

## GBH 2-25 F / GBH 2-26 F

### Nomaināmās urbjpatronas izņemšana (attēls C)

- Pavelciet nomaināmās urbjpatronas fiksējošo gredzenu (6) virzienā uz aizmuguri, stingri noturiet to šajā stāvoklī un novelciet nomaināmo SDS plus urbjpatronu (2) vai nomaināmo bezatslēgas urbjpatronu (1) virzienā uz priekšu.
- Pēc nomaināmās urbjpatronas izņemšanas vei‌‌ciet pasākumus, lai pasargātu to no netīrumiem.

### Nomaināmās urbjpatronas iestiprināšana (attēls D)

- Pirms iestiprināšanas notīriet nomaināmo urbj‌patronu un pārklājiet tās iestiprināmo daļu ar nelielu dau‌dzumu smērvielas.
- Ar visu plaukstu aptveriet nomaināmo SDS plus-urbjpatronu (2) vai nomaināmo bezatslēgas urbjpatronu (1). Nedaudz pagrozot, uzbīdiet nomaināmo urbjpatronu uz SDS plus kāta urbjpatronas stiprināšanai (19), līdz tā nofiksējas ar skaidri sadzirdamu fiksatora klikšķi.
- Nomaināmā urbjpatrona automātiski fiksējas. Pārbaudiet nomaināmas urbjpatronas fiksāciju, nedaudz pavelkot to ārā no turētājaptveres.