# Montāža

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

Papildrokturis
Urbjpatronas un darbinstrumenta izvēle
Urbjpatronas nomaiņa
Darbinstrumenta nomaiņa
Putekļu un skaidu uzsūkšana
Putekļu nosūkšana ar GDE 16 Plus (piederums)
Putekļu nosūkšanas ierīce ar GDE 18V-26 D (piederums)
Putekļu savākšanas vāciņš (piederums)