# Tehnički podaci

Akumulatorska udarna bušilica | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Kontrola broja obrtaja |  | ● | ●
Zaustavljanje obrtnog rada |  | ● | ●
Desni/levi smer |  | ● | ●
Promenljiva stezna glava |  | − | ●
Nominalni napon | V= | 18 | 18
Nominalna ulazna snagaA) | W | 425 | 425
Broj udaraA) | min–1 | 0–4350 | 0–4350
Jačina pojedinačnog udara u skladu sa EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nominalni broj obrtajaA)
Desni smer | min–1 | 0–980 | 0–980
Levi smer | min–1 | 0–980 | 0–980
Prihvat za alat |  | SDS plus | SDS plus
Prečnik vrata vretena | mm | 50 | 50
Maks. prečnik bušenja:
Beton | mm | 26 | 26
Zid (sa burgijom sa šupljom krunicom) | mm | 68 | 68
Čelik | mm | 13 | 13
Drvo | mm | 30 | 30
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Dužina | mm | 347 | 378
Visina | mm | 225 | 225
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaB) i pri skladištenju | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.