# Tehniskie dati

Akumulatora perforators | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Apgriezienu skaita vadība |  | ● | ●
Griešanās apturēšana |  | ● | ●
Griešanās virziena pa labi/pa kreisi regulēšana |  | ● | ●
Nomaināma urbjpatrona |  | − | ●
Nominālais spriegums | V= | 18 | 18
Nominālā ieejas jaudaA) | W | 425 | 425
Triecienu biežumsA) | apgr. min. | 0–4350 | 0–4350
Viena trieciena enerģija atbilstīgi EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nominālais apgriezienu skaitsA)
Griešanās pa labi | apgr. min. | 0–980 | 0–980
Griešanās pa kreisi | apgr. min. | 0–980 | 0–980
Instrumenta turētājs |  | SDS plus | SDS plus
Darbvārpstas aptveres diametrs | mm | 50 | 50
Maks. urbuma diametrs
Betonā | mm | 26 | 26
Mūrī (ar kroņurbi) | mm | 68 | 68
Tēraudā | mm | 13 | 13
Kokā | mm | 30 | 30
Svars atbilstīgi EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Garums | mm | 347 | 378
Augstums | mm | 225 | 225
Ieteicamā apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā | °C | 0...+35 | 0...+35
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra darbības laikā B) un glabāšanas laikā | °C | –20...+50 | –20...+50
Ieteicamie akumulatori |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mērījums 20−25 °C temperatūrā ar akumulatoru ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Samazināta jauda pie temperatūras <0 °C.