# Dati tecnici

Martello perforatore a batteria | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Regolazione del numero di giri |  | ● | ●
Arresto della rotazione |  | ● | ●
Rotazione destrorsa/sinistrorsa |  | ● | ●
Mandrino intercambiabile |  | − | ●
Tensione nominale | V= | 18 | 18
Potenza assorbita nominaleA) | W | 425 | 425
Numero di colpiA) | min-1 | 0–4350 | 0–4350
Potenza del colpo secondo EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Numero di giri nominaleA)
Rotazione destrorsa | giri/min | 0–980 | 0–980
Rotazione sinistrorsa | giri/min | 0–980 | 0–980
Attacco utensile |  | SDS plus | SDS plus
Diametro collare alberino | mm | 50 | 50
Diametro di foratura max.:
Calcestruzzo | mm | 26 | 26
Muratura (con corona a forare cava) | mm | 68 | 68
Acciaio | mm | 13 | 13
Legno | mm | 30 | 30
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Lunghezza | mm | 347 | 378
Altezza | mm | 225 | 225
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento B) e per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Misurazione a 20−25 °C con batteria ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C