# Caractéristiques ‌techniques

Perforateur sans-fil | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Réglage de la vitesse de rotation |  | ● | ●
Stop de rotation |  | ● | ●
Réversibilité droite/gauche |  | ● | ●
Mandrin interchangeable |  | − | ●
Tension nominale | V= | 18 | 18
Puissance absorbée nominaleA) | W | 425 | 425
Fréquence de frappeA) | min-1 | 0–4 350 | 0–4 350
Force de frappe selon EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Régime nominalA)
Rotation droite | tr/min | 0–980 | 0–980
Rotation gauche | tr/min | 0–980 | 0–980
Porte-outil |  | SDS plus | SDS plus
Diamètre du collet de broche | mm | 50 | 50
Diamètre de perçage maxi :
Béton | mm | 26 | 26
Maçonnerie (avec scie-trépan) | mm | 68 | 68
Acier | mm | 13 | 13
Bois | mm | 30 | 30
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Longueur | mm | 347 | 378
Hauteur | mm | 225 | 225
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Performances réduites à des températures < 0 °C