# Информация за излъчван шум и вибрации

| GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Стойностите на емисии на шум са установени съгласно EN IEC 62841-2-6.
Равнището А на генерирания от електроинструмента шум обикновено е:
Равнище на звуковото налягане | dB(A) | 91 | 91
Мощност на звука | dB(A) | 99 | 99
Неопределеност K | dB | 3 | 3
Работете с шумозаглушители!
Пълната стойност на вибрациите ah (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN IEC 62841-2-6:
Ударно пробиване в бетон:
ah | m/s2 | 15,2 | 15,2
K | m/s2 | 1,5 | 1,5
Къртене:
ah | m/s2 | 9,9 | 9,6
K | m/s2 | 1,5 | 1,5

Посочените в това ръководство за експлоатация ниво на вибрациите и стойност на емисия на шум са измерени съгласно процедура, определена и може да служи за сравняване с други електроинструменти. Те са подходящи също така за предварителна оценка на емисиите на вибрации и шум.

Посочените ниво на вибрациите и стойност на емисии на шум са представителни за основните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите и стойността на емисии на шум може да се различават. Това би могло значително да увеличи вибрациите и шума през периода на ползване на електроинструмента.

За по-точното оценяване на вибрациите и шума трябва да се отчитат и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи на празен ход. Това би могло значително да намали емисиите на вибрации и шум през периода на ползване на електроинструмента.

Предписвайте допълнителни мерки за пред‌паз‌ване на работещия с електроинструмента от въздействието на вибрациите, например: техническо обслужване на електроинстру‌мен‌та и работните инструменти, поддържане на ръцете топли, целесъобразна организация на работните стъпки.