# Tehnilised andmed

Akupuurvasar | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Pöörlemiskiiruse juhtimine |  | ● | ●
Pöörlemise peatamine |  | ● | ●
Päripäeva/vastupäeva pöörlemine |  | ● | ●
Vahetatav padrun |  | − | ●
Nimipinge | V= | 18 | 18
NimisisendvõimsusA) | W | 425 | 425
LöögisagedusA) | min‒1 | 0–4350 | 0–4350
Löögi tugevus EPTA-Procedure 05:2016 järgi | J | 2,6 | 2,6
NimipöörlemiskiirusA)
Päripäeva pöörlemine | min‒1 | 0–980 | 0–980
Vastupäeva pöörlemine | min‒1 | 0–980 | 0–980
Tööriistahoidik |  | SDS plus | SDS plus
Spindlikaela läbimõõt | mm | 50 | 50
Puuri max läbimõõt:
Betoon | mm | 26 | 26
Müüritis (õõnes‌puurkrooniga) | mm | 68 | 68
Teras | mm | 13 | 13
Puit | mm | 30 | 30
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Pikkus | mm | 347 | 378
Kõrgus | mm | 225 | 225
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatav keskkonnatemperatuur töötamisel B) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.