# Tehnični podatki

Akumulatorsko vrtalno kladivo | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Krmiljenje števila vrtljajev |  | ● | ●
Stikalo za blokado vrtenja |  | ● | ●
Vrtenje v desno/levo |  | ● | ●
Izmenljiva vpenjalna glava |  | − | ●
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Nazivna močA) | W | 425 | 425
Število udarcevA) | min–1 | 0–4350 | 0–4350
Energija posameznega udarca v skladu z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nazivno število vrtljajevA)
Vrtenje v desno | min–1 | 0–980 | 0–980
Vrtenje v levo | min–1 | 0–980 | 0–980
Vpenjalni sistem |  | SDS plus | SDS plus
Premer vratu vretena | mm | 50 | 50
Najv. premer vrtanja:
Beton | mm | 26 | 26
Zid (z votlo vrtalno krono) | mm | 68 | 68
Jeklo | mm | 13 | 13
Les | mm | 30 | 30
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Dolžina | mm | 347 | 378
Višina | mm | 225 | 225
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemB) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.