# البيانات الفنية

مطرقة ثقب بمركم | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
التحكم بعدد اللفات |  | ● | ●
إيقاف الدوران |  | ● | ●
دوران يميني/يساري |  | ● | ●
ظرف المثقاب البديل |  | − | ●
الجهد الاسمي | فلط= | ‎18 | ‎18
قدرة الدخل الاسميةA) | واط | 425 | 425
عدد الطرقاتA) | min-1 | ‎0–4350‏‎ | ‎0–4350‎‏
قوة الطرقة المفردة حسب EPTA-Procedure 05:2016‏ | J | 2,6 | 2,6
عدد اللفات الاسميA)
دوران جهة اليمين | دقيقة-1 | ‎0–980‏‎ | ‎0–980‎‏
دوران جهة اليسار | دقيقة-1 | ‎0–980‎‏ | ‎0–980‏‎
حاضن العدة |  | SDS plus | SDS plus
قطر عنق محور الدوران | مم | 50 | 50
قطر الثقب الأقصی:
الخرسانة | مم | 26 | 26
الجدران (طربوش ثقب مجوف) | مم | 68 | 68
فولاذ | مم | 13 | 13
خشب | مم | 30 | 30
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | كجم | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
الطول | مم | 347 | 378
الارتفاع | مم | 225 | 225
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | ‎0 ... +35 | ‎0 ... +35
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيل B) وعند التخزين | °م | ‎−20 ... +50‏‎ | ‎−20 ... +50‏‎
المراكم الموصى بها |  | ‎GBA 18V... ProCORE18V...‎ | ‎GBA 18V... ProCORE18V...‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎‎GAL 18... GAX 18... GAL 36..‎. ‎ | ‎‎GAL 18... GAX 18... GAL 36..‎. ‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم ProCORE18V 8.0Ah

B)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م