# Tekniska data

Sladdlös borrhammare | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Varvtalsreglering |  | ● | ●
Vridstopp |  | ● | ●
Höger-/vänstergång |  | ● | ●
Växelborrchuck |  | − | ●
Märkspänning | V= | 18 | 18
Nominell ingångseffektA) | W | 425 | 425
SlagfrekvensA) | varvmin | 0–4350 | 0–4350
Enkelslagstyrka enligt EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nominellt varvtalA)
Högergång | varvmin | 0–980 | 0–980
Vänstergång | varvmin | 0–980 | 0–980
Verktygsfäste |  | SDS plus | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 50 | 50
Borrdiameter max.:
Betong | mm | 26 | 26
Murverk (med borrkrona) | mm | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13
Trä | mm | 30 | 30
Vikt motsvarande EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Längd | mm | 347 | 378
Höjd | mm | 225 | 225
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftB) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C