# Технически данни

Акумулаторен перфоратор | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Управление на скоростта на въртене |  | ● | ●
Спиране на въртенето |  | ● | ●
Въртене надясно/наляво |  | ● | ●
Сменяем патронник |  | − | ●
Номинално напрежение | V= | 18 | 18
Номинална консумирана мощностA) | W | 425 | 425
Честота на ударитеA) | min–1 | 0–4350 | 0–4350
Енергия на единичен удар съгласно EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
‌Номинална скорост на въртенеA)
Въртене надясно | min–1 | 0–980 | 0–980
Въртене наляво | min–1 | 0–980 | 0–980
Гнездо за работен инструмент |  | SDS plus | SDS plus
Диаметър на шийката на вала | mm | 50 | 50
Макс. диаметър на пробивания отвор.:
Бетон | mm | 26 | 26
Зидария (с куха боркорона) | mm | 68 | 68
Стомана | mm | 13 | 13
Дърво | mm | 30 | 30
Маса съгласно EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Дължина | mm | 347 | 378
Височина | mm | 225 | 225
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаB) и при складиране | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.