# Tekniske data

Akku-borehammer | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Hastighedsstyring |  | ● | ●
Drejestop |  | ● | ●
Højre-/venstreløb |  | ● | ●
Udskiftningsborepatron |  | − | ●
Nominel spænding | V= | 18 | 18
Nominel optagen effektA) | W | 425 | 425
SlagtalA) | o/min | 0-4350 | 0-4350
Enkeltslagstyrke iht. ‌EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nominelt omdrejningstalA)
Højreløb | o/min | 0-980 | 0-980
Venstreløb | o/min | 0-980 | 0-980
Værktøjsholder |  | SDS plus | SDS plus
Diameter spindelhals | mm | 50 | 50
Bordiameter maks.:
Beton | mm | 26 | 26
Murværk (med hulborekrone) | mm | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13
Træ | mm | 30 | 30
Vægt iht. ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2-4,2 | 3,3-4,4
Længde | mm | 347 | 378
Højde | mm | 225 | 225
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved drift B) og ved opbevaring | °C | −20 ... +50 | −20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Begrænset ydelse ved temperaturer <0 °C.