# Datos técnicos

Martillo perforador accionado por acumulador | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Control de revoluciones |  | ● | ●
Desactivador de giro |  | ● | ●
Giro a derechas/izquierdas |  | ● | ●
Portabrocas intercambiable |  | − | ●
Tensión nominal | V= | 18 | 18
Potencia absorbida ‌nominalA) | W | 425 | 425
Número de impactosA) | min-1 | 0–4350 | 0–4350
Energía por percusión según EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Número de revoluciones nominalA)
Giro a derechas | min-1 | 0–980 | 0–980
Giro a izquierdas | min-1 | 0–980 | 0–980
Portaherramientas |  | SDS plus | SDS plus
Diámetro del cuello del husillo | mm | 50 | 50
Diámetro máx. de taladro en:
Hormigón | mm | 26 | 26
Ladrillo (con corona perforadora hueca) | mm | 68 | 68
Acero | mm | 13 | 13
Madera | mm | 30 | 30
Peso según ‌EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Longitud | mm | 347 | 378
Altura | mm | 225 | 225
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamiento B) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Cargadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Potencia limitada a temperaturas < 0 °C