# Technische Daten

Akku-Bohrhammer | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Drehzahlsteuerung |  | ● | ●
Drehstopp |  | ● | ●
Rechts-/Linkslauf |  | ● | ●
Wechselbohrfutter |  | − | ●
Nennspannung | V= | 18 | 18
NennaufnahmeleistungA) | W | 425 | 425
SchlagzahlA) | min-1 | 0–4350 | 0–4350
Einzelschlagstärke entsprechend EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
NenndrehzahlA)
Rechtslauf | min-1 | 0–980 | 0–980
Linkslauf | min-1 | 0–980 | 0–980
Werkzeugaufnahme |  | SDS-plus | SDS-plus
Durchmesser Spindelhals | mm | 50 | 50
Bohrdurchmesser max.:
Beton | mm | 26 | 26
Mauerwerk (mit Hohlbohrkrone) | mm | 68 | 68
Stahl | mm | 13 | 13
Holz | mm | 30 | 30
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Länge | mm | 347 | 378
Höhe | mm | 225 | 225
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb B) und bei Lagerung | °C | −20...+50 | −20...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 8.0Ah

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C