# Інформація щодо шуму і вібрації

| GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Значення звукової емісії визначені відповідно до EN IEC 62841-2-6.
А-зважений рівень звукового тиску від електроінструмента, як правило, становить:
Рівень звукового тиску | дБ(А) | 91 | 91
Рівень звукової потужності | дБ(А) | 99 | 99
Похибка K | дБ | 3 | 3
Вдягайте навушники!
Сумарна вібрація ah (векторна сума трьох напрямків) і похибка K, визначені відповідно до EN IEC 62841-2-6:
Перфорація в бетоні:
ah | м/с2 | 15,2 | 15,2
K | м/с2 | 1,5 | 1,5
Довбання:
ah | м/с2 | 9,9 | 9,6
K | м/с2 | 1,5 | 1,5

Зазначені в цих вказівках рівень вібрації і рівень емісії шуму вимірювалися за визначеною в стандартах процедурою; ними можна користуватися для по‌рівняння приладів. Вони також придатні для попередньої оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму.

Зазначені рівень вібрації і рівень емісії шуму стосуються основних робіт, для яких застосовується електроінструмент. Однак у разі застосування електроінструмента для інших робіт, роботи з іншим приладдям або у разі недостатнього технічного обслуговування рівень вібрації і рівень емісії шуму можуть бути іншими. В результаті рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом всього робочого часу можуть значно зрости.

Для точної оцінки рівня вібрації і рівня емісії шуму потрібно також враховувати інтервали часу, коли електроінструмент вимкнений або, хоча й увімкнений, але фактично не працює. Це може значно зменшити сумарний рівень вібрації і рівень емісії шуму протягом робочого часу.

Визначте додаткові заходи безпеки для захисту оператора електроінструмента від вібрації, напр.: технічне обслуговування електроінструмента і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.