# Tehnički podaci

Akumulatorski bušaći čekić | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Upravljanje brojem okretaja |  | ● | ●
Zaustavljanje rotacije |  | ● | ●
Desni/lijevi hod |  | ● | ●
Izmjenjiva stezna glava |  | − | ●
Nazivni napon | V= | 18 | 18
Nazivna primljena snagaA) | W | 425 | 425
Broj udaracaA) | min–1 | 0–4350 | 0–4350
Jačina pojedinačnog udarca prema EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nazivni broj okretajaA)
Rotacija udesno | min–1 | 0–980 | 0–980
Rotacija ulijevo | min–1 | 0–980 | 0–980
Prihvat alata |  | SDS plus | SDS plus
Promjer grla vretena | mm | 50 | 50
Promjer bušenja maks.:
Beton | mm | 26 | 26
Zidovi (sa šupljim krunastim svrdlom) | mm | 68 | 68
Čelik | mm | 13 | 13
Drvo | mm | 30 | 30
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Duljina | mm | 347 | 378
Visina | mm | 225 | 225
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.