# Технічні дані

Акумуляторний перфоратор | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Регулювання кількості обертів |  | ● | ●
Вимкнення обертання |  | ● | ●
Обертання праворуч/ліворуч |  | ● | ●
Змінний свердлильний патрон |  | – | ●
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Номінальна споживана потужністьA) | Вт | 425 | 425
Число ударівA) | хвил.-1 | 0–4350 | 0–4350
Сила одиночного удару відповідно до EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 2,6 | 2,6
Номінальна кількість обертівA)
Обертання праворуч | хвил.-1 | 0–980 | 0–980
Обертання ліворуч | хвил.-1 | 0–980 | 0–980
Патрон |  | SDS plus | SDS plus
Діаметр шийки шпинделя | мм | 50 | 50
Діаметр розсвердлюваного отвору, макс.:
Бетон | мм | 26 | 26
Цегляна кладка (свердлильна коронка) | мм | 68 | 68
Сталь | мм | 13 | 13
Деревина | мм | 30 | 30
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Довжина | мм | 347 | 378
Висота | мм | 225 | 225
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїB) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.