# Tekniske data

Batteridrevet borhammer | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Turtallsstyring |  | ● | ●
Dreiestopp |  | ● | ●
Høyre-/venstregang |  | ● | ●
Skiftechuck |  | – | ●
Nominell spenning | V= | 18 | 18
Opptatt effektA) | W | 425 | 425
SlagtallA) | o/min–1 | 0–4350 | 0–4350
Enkeltslagstyrke i henhold til EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nominelt turtallA)
Høyregang | o/min–1 | 0–980 | 0–980
Venstregang | o/min–1 | 0–980 | 0–980
Verktøyholder |  | SDS plus | SDS plus
Diameter på spindelhals | mm | 50 | 50
Bordiameter maks.:
Betong | mm | 26 | 26
Murverk (med hulborkrone) | mm | 68 | 68
Stål | mm | 13 | 13
Tre | mm | 30 | 30
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Lengde | mm | 347 | 378
Høyde | mm | 225 | 225
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift B) og ved lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C