# Dane techniczne

Akumulatorowa wiertarka udarowa | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Regulacja prędkości obrotowej |  | ● | ●
Blokada obrotów |  | ● | ●
Obroty w prawo/lewo |  | ● | ●
Wymienny uchwyt wiertarski |  | – | ●
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Moc nominalnaA) | W | 425 | 425
Liczba udarówA) | min–1 | 0 – 4 350 | 0 – 4 350
Energia udaru zgodnie z EPTA-Procedure 05:2016 | J | 2,6 | 2,6
Nominalna prędkość obrotowaA)
Obroty w prawo | min–1 | 0 – 980 | 0 – 980
Obroty w lewo | min–1 | 0 – 980 | 0 – 980
Uchwyt narzędziowy |  | SDS plus | SDS plus
Średnica szyjki wrzeciona | mm | 50 | 50
Maks. średnica wiercenia:
Beton | mm | 26 | 26
Mur (koronką wiertniczą) | mm | 68 | 68
Stal | mm | 13 | 13
Drewno | mm | 30 | 30
Waga zgodnie z EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Długość | mm | 347 | 378
Wysokość | mm | 225 | 225
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyB) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.