# Технические данные

Аккумуляторный перфоратор | GBH 18V-26 | GBH 18V-26 F
--- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 611 J09 0..‎ | ‎3 611 J10 ...‎
Регулирование числа оборотов |  | ● | ●
Блокировка вращения |  | ● | ●
Правое/левое на‌прав‌ле‌ние вращения |  | ● | ●
Сменный сверлильный патрон |  | – | ●
Номинальное напряжение | V= | 18 | 18
Ном. потребляемая мощностьA) | Вт | 425 | 425
Число ударовA) | об/мин | 0–4350 | 0–4350
Сила одиночного удара в соответствии с EPTA-Procedure 05:2016 | Дж | 2,6 | 2,6
Номинальное число оборотовA)
Правое направление вращения | об/мин | 0–980 | 0–980
Левое направление вращения | об/мин | 0–980 | 0–980
Патрон |  | SDS plus | SDS plus
Диаметр шейки шпинделя | мм | 50 | 50
Диаметр отверстия (макс.) в:
Бетон | мм | 26 | 26
Каменная кладка (кольцевая сверлильная коронка) | мм | 68 | 68
Сталь | мм | 13 | 13
Древесина | мм | 30 | 30
Масса согласно EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 3,2−4,2 | 3,3−4,4
Длина | мм | 347 | 378
Высота | мм | 225 | 225
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииB) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.